TEST DE EVALUARE

1) La masina de cusut tighel simplu acul se monteaza cu santul lung:

a.-inspre spatele masinii

b.-in stanga masinii

c.-in dreapta masinii

d.-inspre fata masinii

2) In coloana A sunt indicate dereglari la masina de cusut tighel simplu,iar in coloana B cauzele care le produc.Scrieti pe foaia de raspuns,asocierile corecte dintre fiecare cifra din coloana A si litera corespunzatoare dincoloana B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.Dereglari la masina de cusut tighel simplu | | B.Cauze | |
| 1. | Ruperea acului | a. | Firul de la bobina este slab |
| 2. | Masina are mers greoi | b. | Montare necorespunzatoare |
| 3. | Incretirea materialului la coasere | c. | Acul este uzat(bont) |
| 4. | Perforarea materialului de catre ac | d. | Masina nu este lubrifiata |
| 5. | Insirarea cusaturii pe fata | e. | Firele supratensionate,transportor uzat,pasul prea mare |
|  |  | f. | Firul de la ac este prea slab |